**ЗАПРОС**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Хвалынский» в лице директора Савинова В.А. для проведения электронного аукциона просит Вас дать коммерческое предложение **на приобретение шин в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики товара** | **Год производства** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Шина тракторная | Шина для трактора МТЗ-82 передняя  Кама Ф-35 или эквивалент  Типоразмер: 11.2-20 (290-508 мм)  Норма слойности – не менее 8  Индекс нагрузки – не менее 114  Комплектность – покрышка с камерой  Соответствие ГОСТ 7463-2003 | 2022  Или 2023 | шт | 6 |
| 2 | Шина тракторная | Шина для трактора МТЗ-82 задняя  Ф-2АД или эквивалент  Типоразмер: 15.5-38 (400-965 мм)  Норма слойности – не менее 8  Индекс нагрузки – не менее 133  Комплектность – покрышка с камерой  Соответствие ГОСТ 7463-2003 | 2022  Или 2023 | шт | 6 |
| 3 | Шина автомобильная | Шина на автомобиль ГАЗ 53 шипованная с камерой  Шина У-2 8.25 R20 с камеро  Типоразмер 8,25R20 Диаметр 20 Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин 125 Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин 122 Индекс скорости J - 100 км/ч Тип конструкции радиальные Исполнение камерные Рисунок протектора универсальные Наружный диаметр, мм 962 Статический радиус 453 Средняя масса покрышки 36.55 Максимальная нагрузка, кгс 1650 Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс 1500 Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2 5.1 Обод рекомендуемый 6,5-20 Обод допускаемый 6,0-20 Допускаемая ездовая камера 8,25-20 Масса допускаемой ездовой камеры, кг 4 | 2022 или 2023 | шт | 2 |
| 4 | Шина на автомобиль | Шина на автомобиль УАЗ-390945 всесезонная  Кама-219 или эквивалент  Типоразмер: 225/75 R16  Индекс нагрузки – не менее 104  Индекс скорости – не менее R | 2022  Или 2023 | шт | 8 |
| 5 | Шина тракторная | Шина для трактора МТЗ-82 передняя  VL-44 или эквивалент  Типоразмер: 360/70 R24  Индекс нагрузки – не менее 122  Индекс скорости – не менее А8  Комплектность – покрышка с камерой  Соответствие ГОСТ 7463-2003 | 2022  Или 2023 | шт | 5 |
| 6 | Шина автомобильная | Шина на автомобиль ГАЗ 53  Шина У-2 8.25 R20 с камерой  Типоразмер 8,25R20 Диаметр 20 Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин 125 Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин 122 Индекс скорости J - 100 км/ч Тип конструкции радиальные Исполнение камерные Рисунок протектора универсальные Наружный диаметр, мм 962 Статический радиус 453 Средняя масса покрышки 36.55 Максимальная нагрузка, кгс 1650 Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс 1500 Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2 5.1 Обод рекомендуемый 6,5-20 Обод допускаемый 6,0-20 Допускаемая ездовая камера 8,25-20 Масса допускаемой ездовой камеры, кг 4 | 2022  Или 2023 | шт | 12 |
| 7 | Шина на автомобиль | Шина на автомобиль ВАЗ 21214  [Pirelli Scorpion ATR SUV](https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/pirelli/scorpion-atr/)  Типоразмер: [185/75 R16](https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-185-75-16---/) | 2022  Или 2023 | шт | 4 |
| 8 | Шина на автомобиль | Шина на автомобиль ВАЗ 21214  Кама Flame или эквивалент  Типоразмер: 205/70 R16 | 2022  Или 2023 | шт | 2 |
| 9 | Шина на автомобиль | Шина на автомобиль КАМАЗ 43118  [Шина Кама-1260-2 425/85 R21 18сл](https://shina-standart.ru/gruzovye-shiny/kama/kama-1260-2-425-85r21-18sl) | 2022 или  2023 | шт | 2 |
| 10 | Шина с/х | 6.00-16 Л-225-1 | 2022 или  2023 | шт | 2 |
| 11 | Шина с/х | 240-813/9,5-32 | 2022 или  2023 | шт | 2 |