**Техническое задание на поставку автошин МУП "Водоканал"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя  (при наличии) | Значения показателей | | | | Количество | Срок поставки |
| Значение показателя,  которое может изменяться | | | Значение показателя,  которое не может изменяться |
| Минимальное значение показателя | | Максимальное  значение показателя |
| 1 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | КАМАЗ  МАЗ | 8 |  |
| Марка |  |  |  | | КАМА-310 |
| Размер | мм |  |  | | 11.00R20 |
| Слойность |  |  |  | | 16 |
| Рисунок |  |  |  | | https://nn.express-shina.ru/images/model/Spetcshina/ASHK/K70/K70.jpg |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 150/146 |
| Индекс скорости | км |  |  | | 110(К) |
| Индекс нагрузки | кг |  |  | | 156 |
| Индекс скорости | км |  |  | | А8 |
| 2 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Экскаватор –погрузчик Caterpillar428F.  Экск. –погруз.ЧЛМЗ | 2 |  |
| Марка |  |  |  | |  |
| Размер | мм |  |  | | 12.5/80-18 |
| Слойность |  |  |  | | 12 PR |
| Рисунок |  |  |  | | Рисунок протектора шины 12.5/80-18 12PR ТС-106 |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 138 |
| Индекс скорости | км |  |  | | А8 |
| 3 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Экскаватор –погрузчик Caterpillar428F.  Экск. –погруз.ЧЛМЗ | 4 |  |
| Марка |  |  |  | | Top Trust TL R4 |
| Размер | мм |  |  | | 16.9-28 |
| Слойность |  |  |  | | 12PR |
| Рисунок |  |  |  | | Рисунок протектора шины 16.9-28 12PR R-4 |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 156 |
| Индекс скорости | км |  |  | | А8 |
| 4 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Шины грузовые | 2 |  |
| Марка |  |  |  | | Cordiant Professional VM-1 |
| Размер | мм |  |  | | 315/80 R22.5 |
| Сезон |  |  |  | | всесезонные |
| Марка |  |  |  | |  |
| Индекс нагрузки | кг |  |  | | **5** 156 |
| Индекс скорости | км |  |  | | L |
| 5 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Микро авто., ком.тр-т | 6 |  |
| Марка |  |  |  | | Forward 139 |
| Размер | мм |  |  | | 195R16С |
| Сезон |  |  |  | | Всесезонная |
| Усиление |  |  |  | | С, повышенной проходимости |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | **593**104/102 |
| Индекс скорости | км |  |  | | N (до 140 км/ч) |
| 6 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Внедорожники/легкие грузовики | 4 |  |
| Марка |  |  |  | | КАМА-219 |
| Размер | мм |  |  | | 225/75R16 |
| Сезон |  |  |  | | Всесезонная |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 104 |
| Индекс скорости | км |  |  | | R |
| 7 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Шины грузовые | 4 |  |
| Марка |  |  |  | | И-АМ |
| Размер | мм |  |  | | 11.00Р20 |
| Сезон |  |  |  | | всесезонные |
| Слойность |  |  |  | | **5** 16 |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 146/143 |
| Индекс скорости | км |  |  | | К |
| 8 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Шины грузовые | 8 |  |
| Марка |  |  |  | | Я-467 |
| Размер | мм |  |  | | 11R22,5 |
| Сезон |  |  |  | | всесезонные |
| Слойность |  |  |  | |  |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | 148/145 |
| Индекс скорости | км |  |  | | L |
| 9 | Шина  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ**55Вт** | Назначение |  |  |  | | Шины легковые | 4 |  |
| Марка |  |  |  | |  |
| Размер | мм |  |  | | 185/60 R14С |
| Сезон |  |  |  | | всесезонные |
| Слойность |  |  |  | |  |
| Индекс нагрузки |  |  |  | | **1041041**104**04** |
| Индекс скорости | км |  |  | | **Д** До 160**О** |
| Индекс скорости | км |  |  | | До 100 |

Механик автоколонны Алексеев В.Ю.